LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE – HLUKOVÁ MAPA 2035 V NOČNÍ DOBĚ
PODKLAD PRO STAVEBNÍKY
POPIS HLUKOVÉ MAPY:
Hluková mapa prezentuje předpokládané výhledové hlukové zatížení z leteckého provozu v okolí letiště v Českých Budějovicích v noční době pomocí hlukových pásem. Současně je v mapě vyznačeno stávající ochranné hlukové pásmo.
LEGISLATIVA:
1. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1. ČSN 73 0532.
OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO:
Letiště České Budějovice má vydáno Územní rozhodnutí o ochranném pásmu ze dne 5. 6. 1995 Zn: SÚ 6787/94_KO, které nabylo právní moci 7. 7. 1995. V dubnu 2026 vydal Dopravní a energetický stavební úřad Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č. j.: DESU/001/011975/26, kde změnil vydané Územní rozhodnutí ze dne 5. 6. 1995. Pro nové stavby, nástavby nebo přístavby uvnitř ochranného hlukového pásma vyplývá především následující:
1. V ochranném pásmu nebudou zřizovány nové stavby s chráněným venkovním prostorem stavby ani nové chráněné venkovní prostory dle předpisů o ochraně veřejného zdraví.
1. Nové stavby s chráněným vnitřním prostorem stavby lze umístit a povolit za předpokladu, že projektová dokumentace pro správní řízení bude řešit protihluková opatření a při kolaudaci bude doloženo splnění příslušných limitů z hlediska hlukové propustnosti použitých stavebních materiálů. To platí obdobně i pro nástavby a přístavby staveb a změny užívání stavby.
Uvnitř ochranného hlukového pásma letiště lze umisťovat pouze stavby, které nemají chráněný venkovní prostor stavby.
JAK PRACOVAT S HLUKOVOU MAPOU:
V hlukové mapě najděte pozemek nebo objekt, kde má být stavba v okolí letiště umístěna. V případě, že plánovaná stavba se nachází uvnitř ochranného hlukového pásma (vyznačenou černou čarou), nemůže mít objekt chráněný venkovní prostor staveb. V případě plánovaní staveb typu bytový dům, rodinný dům, objekt k bydlení, objekt občanské vybavenosti typu škola, školka, zdravotnické zařízení nebo přístaveb a nástaveb, musí být u těchto staveb zajištěno větrání jiným způsobem než přirozeně okny. Pro všechny stavby musí být zajištěn požadavek na chráněný vnitřní prostor staveb v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 0532. Požadavky na chráněný vnitřní prostor staveb jsou zajištěny pomocí neprůzvučnosti obvodového pláště budovy, a to včetně střešního pláště, na který především působí hluk z leteckého provozu. Z hlukové mapy lze z barevných hlukových pásem odečíst předpokládané zatížení vlivem leteckého provozu pro jednotlivé parcely a stávající stavby. Uvedené hodnoty musí být zohledněny při návrhu neprůzvučnosti obvodového/střešního pláště plánovaných staveb, a to i s ohledem na jiné zdroje hluku v území (hluk z provozu pozemní dopravy, stacionárních zdrojů atd.).

